**注：成功返回码：200，其他为异常**

1、接口名称

接口：/upwall/startStream.jspx

请求方式：POST

需求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
| id | 是 | int | 要取流的设备id |

2、停止取流

接口：/upwall/stopStream.jspx

请求方式：POST

需求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
| id | 是 | int | 要停流的设备id |

3、修改上墙数据

接口：/upwall/update.jspx

请求方式：POST

需求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
| ids | 是 | String | 上墙的设备id字符串，用逗号分隔 |
| column | 是 | int | 自定义列 |
| row | 是 | int | 自定义行 |
| Round | 是 | int | 轮巡时间，0-不轮巡 |
| templateId | 是 | int | 模版id |